Предлагаем Вам поставку высококачественных АКП «Алкотек» с завода.-изготовителя.
Размеры: толщина до 4-0,4 мм, ширина 1,22 м или 1,50 м, длина - любая с шагом 10 см от 2,1 м до 5 м, в зависимости от вашего проекта и предполагаемого раскроя.
Компания «Алкотек» – первый российский производитель АКП, на рынке строительных материалов с 2005 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **АКП Alcotek B2 (Г4)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  Наименование |  Толщина панели (mm) |  Толщина алюминиевого слоя (mm)  |  Покрытие | Цены со склада в Калуге (руб.м2), с учетом НДС |   |   |  |   |
| п/п |  |
|   |   |   |   |   |  500 м2 | от 1000м2 | свыше  |  |
|   | 3000м2 |  |
| до 3000м2 |   |  |
| 1 |  AlcoteK B2 | 3 | 0.3 | PE | 820 | 770 | договорная |  |
| 2 |  AlcoteK B2 | 4 | 0.3 | PE | 850 | 810 | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | AlcoteK B2 | 4 | 0.4 | PE | 920 | 870 | договорная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКП AlcoteK (Г1)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  Наименование |  Толщина панели (mm) |  Толщина алюминиевого слоя (mm)  |  Покрытие | Цены со склада в Калуге (руб.м2), с учетом НДС |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  | У АКП «Алкотек», в отличие от совместно-китайских панелей, высококачественный алюминиевый слой - металл марки «3003» (а не «1000»), и минеральный (а не полимерно-полиэтиленовый) наполнитель. Эти характеристики не дают кассетам коробиться, загораться, и обеспечивают внешность нового фасада даже после многих лет эксплуатации в агрессивной среде (7лет - на комплексе «ТАНЭКО», Центре Хоккея на траве в Казани и т.д.) |
|   |   |   |   |   |  до 1000 м2 | от 1000м2  | свыше  |  |
| до 3000м2 | 3000м2 |  |
|   |   |  |
| 1 |  AlcoteK | 4 | 0.4 | PVDF | 1150 | 1100 | договорная |  |
| 2 |  AlcoteK | 4 | 0.5 | PVDF |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКП AlcoteK FR** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  Наименование |  Толщина панели (mm) |  Толщина алюминиевого слоя (mm)  |  Покрытие | Цены со склада в Калуге (руб.м2), с учетом НДС |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  до 1000 м2 | от 1000м2  | свыше  |  | . |
| до 3000м2 | 3000м2 |  |
|   |   |  |
| 1 |  AlcoteK FR | 4 | 0.4 | PVDF | 1250 | 1200 | договорная |  |
| 2 |  AlcoteK FR | 4 | 0.5 | PVDF |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКП AlcoteK FR Plus** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  Наименование |  Толщина панели (mm) |  Толщина алюминиевого слоя (mm)  |  Покрытие | Цены со склада в Калуге (руб.м2), с учетом НДС |   |   |  |
| п/п |  |
|   |   |   |   |   |  до 1000 м2 | от 1000м2  | свыше  |  | .   |
| до 3000м2 | 3000м2 |  |
|   |   |  |
| 1 |  AlcoteK FR plus | 4 | 0.4 | PVDF | 1400 | 1350 | договорная |  |
| **АКП WINBOND** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  Наименование |  Толщина панели (mm) |  Толщина алюминиевого слоя (mm)  |  размер | Цены со склада в Казани (руб.м2), с учетом НДС |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  до 1000 м2 | от 1000м2  | свыше  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| до 3000м2 | 3000м2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  Г4 | 2,5 | 0.1 | 1220 | 415 | 395 | договорная |  |  |  |
| 2 |  Г4 | 3 | 0.21 | 1220 | 615 | 600 | договорная |  |  |  |
| 3 |  Г4 | 3 | 0.21 | 1500 | 645 | 630 | договорная |  |  |  |
| 4 |  Г4 | 3 | 0.3 | 1220 | 715 | 700 | договорная |  |  |  |
| 5 |  Г4 | 3 | 0.3 | 1500 | 740 | 725 | договорная |  |  |  |
| 6 |  Г4 | 4 | 0.3 | 1220 | 800 | 785 | договорная |  |  |  |
| 7 |  Г4 | 4 | 0.3 | 1500 | 820 | 805 | договорная |  |  |  |
| 8 |  Г4 | 4 | 0.4 | 1220 | 845 | 830 | договорная |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **АКП GROSSBOND** |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № |  Наименование |  Толщина панели (mm) |  Толщина алюминиевого слоя (mm)  |  размер | Цены со склада в Казани (руб.м2), с учетом НДС |   |   |  |  |  |
| п/п |  |  |  |
|   |   |   |   |   |  до 1000 м2 | от 1000м2  | свыше  |  |  |  |  |
| до 3000м2 | 3000м2 |  |  |  |  |
|   |   |  |  |  |  |
| 1 |  FR | 4 | 0.4 | 1220 | 1175 | 1100 | договорная |  |  |  |  |

У АКП «Алкотек», в отличие от совместно-китайских панелей, высококачественный алюминиевый слой - металл марки «3003» (а не «1000»), и минеральный (а не полимерно-полиэтиленовый) наполнитель. Эти характеристики не дают кассетам коробиться, загораться, и обеспечивают внешность нового фасада даже после многих лет эксплуатации в агрессивной среде (7лет - на комплексе «ТАНЭКО», Центре Хоккея на траве в Казани и т.д.)

1. Алкотек Г1 – рекомендуются для использования на стенах невысотных зданий, без большого кол-ва окон. Цветовое покрытие PVDF, плотность минерального наполнителя /вес 1 м2 - 7,4 кг.Установлены на многочисленных зданиях в России и РТ, Казани, Наб.Челнах

2. Алкотек FR – разрешены для использования на стенах всех зданий.Цветовое покрытие PVDF, плотность минерального наполнителя /вес 1 м2 панелей - 7,6 – 7,7 кг.

Установлены на таких объектах, как Здание «КамаГлавСтроя» в г.Нижнекамске, центр Хоккея на траве, Высотка «Лазурные небеса», объекты Универсиады и Олимпиады в Сочи

3. Алкотек FR + (аналог немецкого Алюкобонда А2,но с ценой в 2,5 раза меньше)

– разрешены для использования на всех стенах, а также откосах и примыканиях к окнам, цветовое покрытие PVDF, 80% негорючих антипиренов, плотность минерального наполнителя /вес 1 м2 – 7,9 - 8,0 кг.

Установлены на таких объектах, как комплекс «ТАНЭКО», здания Аэропорта «Казань», стадион «Казань-Арена», ЖК «Вишнёвый сад», «Гринвич», Ледовая Арена, стадион в г.Сочи, ЖД Станция в г.Адлере.

Сроки изготовления: 10 -14 дней. Мощность: 220 000 м2 в месяц (2 640 000 м2 в год).

Цветовая гамма: Завод «Алкотек» красит металл сам, поэтому мы красим любой цвет и оттенок, включая оттенки других производителей.

Стандартные: ширина -1220, 1500mm, длина - 3200, 3600, 4000mm, ЛЮБАЯ длина с шагом в 10 см.

По договоренности с заказчиком панели могут быть произведены длиной от 2100 до 8000mm

ЛАМИНАЦИЯ: травертин, гранит, малахит (+5% к цене)

ДРУГИЕ ЦВЕТА: любые по каталогу RAL, NCS, в том числе цвета «хамелеон», «под камень», «дерево» и т.п.

Тел. (843) 204-60-64, тел/факс (843) \*\*\*-\*\*-\*\* , сот. +7 903 3440505

e-meil: info@keramo-granit.net

г.Казань, Гладилова 33